Механические свойства твёрдых тел
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 1.Как доказать, что скорость роста кристалла, помещённого в пересыщенный раствор или расплав, различна по разным направлениям?

2.Какого вида деформации испытывает: ножка скамейки, сиденье скамейки, натянутая струна гитары, винт мясорубки, сверло, зубья пилы?
3.Для чего рама велосипеда делается из полых трубок, а не из сплошных стержней?

4.Какой потолок прочнее: плоский или сводчатый? Материал потолка в обоих случаях одинаковый.

5.Под действием какой силы, направленной вдоль оси стержня, в нём возникает напряжение 150 МПа? Диаметр стержня равен 4 мм.

6.Какого диаметра нужно взять стальной стержень, чтобы при нагрузке 25 кН растягивающее напряжение равнялось 6( 107 Н / м2 ?

7.К медной проволоке с площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Найдите механическое напряжение в проволоке и её относительное удлинение.
8.К проволоке подвешен груз. Затем проволоку согнули пополам и подвесили тот же груз. Сравнить абсолютное и относительное удлинение проволоки в обоих случаях.

9.Из скольких стальных проволок диаметром 2 мм должен состоять трос, рассчитанный на подъём груза 2 т?

10.Каков запас прочности тросов, на которых подвешена кабина лифта, если общее сечение тросов 200 мм2, а масса кабины с пассажирами 500 кг? Предел прочности стали, из которой изготовлены тросы, 450 Н/мм2.

Желаю удачи!!!

